**华录SX300专用蓝光刻录机常见问题解答（FAQ）**

**1：华录SX300专用蓝光刻录机主要应用于哪些领域？**

答：华录SX300专用蓝光刻录机广泛应用于“视频会议录制”、“教育课件录制”，同时机器具有4路SDI、1路HDMI、1路VGA接口，可以实现多路画面高清同屏录制，被大量应用于公检法“司法审讯录制”；

**2：华录SX300专用蓝光刻录机刻录的光盘兼容性如何？**

答：华录SX300专用蓝光刻录机所刻录的光盘，可以在华录SX300本机及电脑光驱上读取播放；

**3：华录SX300专用蓝光刻录机是否可以通过网络来控制录制等操作？**

答： 华录SX300专用蓝光刻录机通过简单设置网络IP地址，IE地址栏输入设置对应的IP即可登录网络客户端来进行录制、下载等操作；

**4：华录SX300专用蓝光刻录机录制是采用Mpeg2编码格式还是H.264编码格式？**

答：华录SX300专用蓝光刻录机录制格式采用H.264TS流高清编码格式；

**5： 华****录SX300专用蓝光刻录机USB接口可以连接U盘和移动硬盘录制吗?**

答：华录SX300专用蓝光刻录机USB接口可以连接移动硬盘进行录制，也可以连接U盘备份本机硬盘录制文件，USB接口还可以连接鼠标来控制机器操作；

**6：****华录SX300专用蓝光刻录机支持的光盘类型都有哪些？光盘容量大小？**

答：光盘支持DVD+R、DVD-R、BD-R，蓝光碟片容量50GB、25GB。不支持可重复擦写光盘如：DVD-RW或BD-RE。

**7：****华录SX300专用蓝光刻录机是否支持网络摄像头？**

答：支持有RTSP协议的H.264摄像头，混合流（音视频同时采集）网络摄像头只可才是视频，音频无法采集。

**8：华录SX300专用蓝光刻录机单次最长刻录多长时间？**

答：根据码流、分辨率和监控不同而不同。使用低码率和720P分辨率最长可录制约5100小时。